**设备报价详细清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **房间** | **序号** | **设 备 名 称** | **规格(L\*W\*Hmm)** | **单位** | **数量** | **材质技术参数说明** |
| 5个实验室实验台改造 | 1 | 中央台 | 3600\*1300\*850 | 台 | 22 | 钢木结构，钢架40\*60\*1.5，实验专用台面、采用国标12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱盐腐蚀。不易磨损、防火防潮、质地坚硬不变型，能抗冲击经久耐用，抗菌防静电耐高温等优点。台面承重大于350kg/㎡。 |
| 全铜三联水龙头 | 三联 | 套 | 65 | 全铜结构、360°旋转，采用纯铜制作，经耐酸碱粉末涂料热固处理，防酸碱、耐腐蚀 |
| pp水槽 | 550\*450\*310 | 套 | 40 | 采用实验室专用PP 5mm厚高密度环保型黑色PP材料一体成型耐酸碱、防腐蚀 |
| pp水槽 | 800\*450\*310 | 套 | 25 | 采用实验室专用PP 5mm厚高密度环保型黑色PP材料一体成型耐酸碱、防腐蚀 |
| 2 | 中央台 | 3000\*1300\*850 | 台 | 3 | 钢木结构，钢架40\*60\*1.5，实验专用台面、采用国标12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱盐腐蚀。不易磨损、防火防潮、质地坚硬不变型，能抗冲击经久耐用，抗菌防静电耐高温等优点。台面承重大于350kg/㎡。 |
| 3 | 多功能插线板 | 220V/10A | 个 | 8 | 多功能公牛插线板（带控制开关） |
| 4 | 上水改造 | &20上水管 | 项 | 80 | PPR材质（含管件、直接、弯头、三通等） |
| 5 | 阀门 | &20上水阀门 | 个 | 41 | &20上水阀门 |
| 6 | 电线 | 2.5平方 | 米 | 220 | 郑州三厂 |
|  |  |  |  |  | **小计：** |  |