**参数及技术要求详细清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **房间** | **序号** | **设 备 名 称** | **规格(L\*W\*Hmm)** | **单位** | **数量** | **材质技术参数说明** |
| 5个实验室试剂柜及通风橱改造 | 1 | 全钢通风柜 (整体) | 1500\*850\*2350 | 台 | 3 | 全钢结构、直排（含风机、通风系统）上下推拉防爆门采用宝钢1-1.2mm厚冷轧钢板冲压成型制作，面经除油、除锈、磷化、防腐喷涂高温固化处理 |
| 2 | 全钢通风柜 (上半部) | 1500\*850\*2350 | 台 | 1 | 全钢结构、直排（含风机、通风系统）上下推拉防爆门采用宝钢1-1.2mm厚冷轧钢板冲压成型制作，面经除油、除锈、磷化、防腐喷涂高温固化处理 |
| 3 | 试剂柜 | 900\*450\*1800 | 台 | 10 | 全木结构，采用18mm厚实验室专用国产优质 环保型三聚氰胺版制作，上玻璃、下木门对开门 |
| 4 | 展示柜 | 900\*450\*2000 | 台 | 4 | 铝玻结构，整理结构以上三面玻璃为主，下铝木柜支撑，含灯、含锁 |
| 5 | 水泥台增加门板 | 850\*800 | 块 | 8 | 水泥台增加门板 |
| 6 | 美容床 | 普通 | 张 | 3 |  |
| 7 | 应急喷淋洗眼器 | 立式 | 个 | 5 | 采用高品质黄铜，表面经环氧树酯 粉末静电喷涂耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射 |
| 8 | 铝玻试剂架 | 2100\*300\*500 | 组 | 20 | 铝玻结构、单层（含防水插座）、层板为10mm白玻璃 |
|  | 9 | pp滴水架 | 500\*400 | 个 | 41 | 采用PP棒+Trespa材质， 抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿 |