|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件：** | | | | |
| **河南应用技术职业学院护理实训楼地面铺装工程工程造价明细** | | | | |
| **序号** | **名 称** | **单位** | **数量** | **工程要求明细** |
|
| **一、PVC地板铺装** | | | | |
| 1 | 地面基层 | ㎡ | 179 | 基层做自流平找平处理，203； |
| 2 | 地面基层 | ㎡ | 107 | 基层做自流平找平处理，205； |
| 3 | 地面基层 | ㎡ | 82 | 基层做自流平找平处理，206； |
| 4 | 地面基层 | ㎡ | 110 | 基层做自流平找平处理，207； |
| 5 | 地面基层 | ㎡ | 77 | 基层做自流平找平处理，403； |
| 6 | 地面基层 | ㎡ | 108 | 基层做自流平找平处理，407； |
| 7 | 地面基层 | ㎡ | 83 | 基层做自流平找平处理，408； |
| 8 | PVC地板 | ㎡ | 179 | 阿姆斯壮，2mm厚，203； |
| 9 | PVC地板 | ㎡ | 107 | 阿姆斯壮，2mm厚，205； |
| 10 | PVC地板 | ㎡ | 82 | 阿姆斯壮，2mm厚，206； |
| 11 | PVC地板 | ㎡ | 110 | 阿姆斯壮，4mm厚，207； |
| 12 | PVC地板 | ㎡ | 77 | 阿姆斯壮，4mm厚，403； |
| 13 | PVC地板 | ㎡ | 108 | 阿姆斯壮，4mm厚，407； |
| 14 | PVC地板 | ㎡ | 83 | 阿姆斯壮，4mm厚，408； |
| 15 | 疏散指示牌 | 个 | 10 | 1-6楼走廊疏散指示排更换； |
| **合计** | | **#REF!** | | |
| **二、其他费用** | | | | |
| 1 | 家具搬运 | 项 | 1 | 原有二楼教室内铁皮柜人工搬运至三楼 |